|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Испорука и уградња 3Д система** | | | |
| **Редни број** | **Опис** | **Количина** | **Произвођач, тип и модел** |
| 1. | 3Д систем са активним поларизатором са клизним носачем, аутоматским мењањем 2Д-3Д режима и прибором за причвршћавање на носач видеопројектора или сам видеопројектор. Поларизатор мора да има преслушавање мање од 0.5% и треба да има ефикасност од најмање 17%. Систем се испоручује са 500 ком. 3Д наочара за одрасле и 500 ком. наочара за децу. | кпл. 1 |  |
| 2. | Уградња 3Д система из позиције 1. | кпл.1 |  |

**НАПОМЕНЕ:**

1. Понуђач је дужан да у горњу табелу упише произвођача и модел понуђеног добра. За све испоручене уређаје Понуђач је дужан да достави у електронској форми каталог, технички лист или сл. документ из кога се могу проверити техничке спецификације понуђене опреме. Техничка документација може бити достављена на енглеском језику.
2. Рок испоруке је 7 дана од потписивања уговора.
3. Место испоруке и монтаже: Јавна Библиотека Дољевац, Николе Тесле 28, Белотинац.
4. Рок и начин плаћања: Наручилац ће плаћање укупно уговорене вредности извршити најкасније у року од 45 дана од дана испоручених добара, што се констатује записником о квалитативном и квантитативном пријему потписаном од стране представника Наручиоца и Добављача, а на основу испостављене фактуре Добављача.
5. Гарантни рок: гарантни рок на испоручена добра и радове не може бити краћи од 2 године (24 месеца) од дана пуштања опреме у рад
6. Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.