**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:**

1. Радна запремина: 1300-1350 ccm  
2. Снага мотора: 100-105 kw  
3. Година производње: 2022.  
4. Врста горива: Еуро супер  
5. Норма за заштиту околине: Еуро 6  
6. Мењач: мануелни, шест брзина

7. Максимална брзина: 200-210 km/h

9. Просечна потрошња горива: 5,5-6.5 л/100 km

10. Боја: металик по избору наручиоца

11. Мотор: четвороцилиндрични

12. Врста возила: путничко возило, погон предњи

13. Дужина возила: од 4500 до 4700 мм

14. Међуосовинско растојање: од 2700 до 2900 мм

15. Запремина пртљажника: мин. 500 литра

16. Број врата: 4

**ОПРЕМА:**

1. Електрични серво управљач,

2. Кочнице напред самовентилирајући дискови и назад диск,

3. Аутоматски 2-зонски клима уређај са сензором штетних гасова,

4. Задњи паркинг сензори

5. Мултимедијални систем са 7“ екраном на додир (USB,MP3,Bluetooth,WIFI, AUX, DAB),

6. Систем против блокирања точкова ABS,

7. Систем помоћи при наглом кочењу AFU,

8. Систем за контролу стабилности ESP,

9. Наслони за главу напред подесиви по висини,

10. Три наслона за главу позади,

11. Предњи ваздушни јастуци за возача и сувозача,

12. Предњи бочни ваздушни јастуци,

13. ISOFIX систем на седиштима позади,

14. Индикатор притиска у пнеуматицима и промене брзине,

15. Електрично подизање предњих и задњих стакала,

16. Осветљење пртљажног простора,

17. Даљинско централно закључавање,

18. Електрично подесива и грејана спољашња огледала,

19. Обруч управљача и ручица мењача пресвучени кожом,

20. Управљач подесив по висини и дубини,

21. Возачево седиште подесиво по висини,

22. Темпомат и лимитер брзине,

23. Сензор за кишу и аутоматско укључивање светала

24. Алуминијумски наплаци16“

25. Светла за маглу напред

26. Фул ЛЕД предња светла

27. Резервни точак за краћу употребу

28. Тонирана стакла,

29. Комплет обавезне опреме (троугао, прва помоћ, сајла за вучу, рефлектујући прслук, резервне сијалице),

Понуђачи су у обавези да у фази стручне оцене понуда доставе фотографију и опис понуђеног возила (проспект/каталог или фотографија возила, техничке спецификације возила ). Наведено се може доставити и уз понуду.

**НАЧИН И РОK ПЛАЋАЊА**

Плаћање се врши на основу оверене фактуре, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана регистрације фактура у Централном регистру фактура.

Фактура се испоставља након извршене испоруке возила, што се констатује записником о примопредаји возила.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Продавца.

**РОK И МЕСТО ИСПОРУKЕ**

Рок испоруке је 30 дана од дана закљученог уговора.

Место испоруке је пословни простор продавца на територији Републике Србије, о чему ће бити сачињен Записник о примопредаји.

**ГАРАНТНИ РОK:**

-минимум 4 година или 100.000 пређених километара.